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	Aansluitgegevens internet
Statisch publiek IP-adres voor uw eigen router / firewall
	SNELHEID

____ / ____
Mbps




	Bedrijfsnaam
	Vul in
	Adres / locatie
	Vul in

	Contactpersoon
	Vul in
	Datum
	Vul in

	KPN / Provider referentie
	Vul in
	T-Portal project / bon
	Vul in



Uw aansluiting
	Aansluitpoort
	Vul in
	Publiek IP
	Vul in

	Subnetmasker
	Vul in
	Prefix
	Vul in

	Gateway
	Vul in
	DNS 1
	Vul in

	DNS 2
	Vul in
	VLAN-tagging
	Geen / Untagged of VLAN ID

	Verbinding
	Static IP
	Authenticatie
	Niet van toepassing

	Uploadsnelheid
	Vul in
	Downloadsnelheid
	Vul in

	↔
	Sluit de WAN/internetpoort van uw router aan op de toegewezen T-Portal poort en configureer de WAN-interface met de statische gegevens hierboven.



Aansluiten in vier stappen
	1   Kabel aansluiten
Verbind de toegewezen T-Portal poort met de WAN-poort van uw router.
	2   WAN op Static IP
Stel de WAN-interface in op Static IP / Manual.

	3   Gegevens invullen
Vul IP-adres, subnetmasker/prefix, gateway, DNS en eventuele VLAN exact in.
	4   Firewall controleren
Zorg dat uw firewall actief is. PPPoE is niet van toepassing.

	LET OP  Dit is een rechtstreeks publiek IP-adres. Uw eigen router/firewall is verantwoordelijk voor beveiliging, NAT, VPN en port-forwarding.



Voor IT / ICT-beheer
Neem de toegewezen aansluitpoort en alle statische WAN-gegevens exact over. VLAN-tagging alleen gebruiken wanneer in dit document een VLAN ID is opgegeven.
Hulp nodig?  support@t-portal.nl  |  023 751 0860
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