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	Aansluitgegevens internet
PPPoE-inloggegevens voor uw eigen router / firewall
	SNELHEID

____ / ____
Mbps



	Bedrijfsnaam
	Vul in
	Adres / locatie
	Vul in

	Contactpersoon
	Vul in
	Datum
	Vul in

	KPN / Provider referentie
	Vul in
	T-Portal project / bon
	Vul in


Uw aansluiting
	Aansluitpoort
	Vul in
	VLAN-tagging
	Geen / Untagged of VLAN ID

	Verbinding
	PPPoE
	Authenticatie
	PAP / CHAP volgens provider

	PPPoE gebruikersnaam
	Vul in
	PPPoE wachtwoord
	Vul in

	DNS
	Automatisch via provider
	MTU
	Automatisch / volgens provider

	Uploadsnelheid
	Vul in
	Downloadsnelheid
	Vul in

	↔
	Sluit de WAN/internetpoort van uw router aan op de toegewezen T-Portal poort en configureer de WAN-interface als PPPoE met de gebruikersnaam en het wachtwoord hierboven.


Aansluiten in vier stappen
	1   Kabel aansluiten
Verbind de toegewezen T-Portal poort met de WAN-poort van uw router.
	2   WAN op PPPoE
Stel de WAN-interface in op PPPoE.

	3   Inloggen
Vul de PPPoE gebruikersnaam, het wachtwoord en eventuele VLAN exact in.
	4   Verbinding controleren
Controleer of de router via PPPoE een WAN-adres ontvangt en internettoegang heeft.

	LET OP  Gebruik voor deze aansluiting geen handmatig statisch WAN IP-adres, tenzij T-Portal of de provider dit uitdrukkelijk heeft aangegeven.


Voor IT / ICT-beheer
Neem de PPPoE-inloggegevens en eventuele VLAN-tagging exact over. WAN IP, gateway en DNS worden normaal via de PPPoE-sessie aangeleverd, tenzij anders vermeld.
Hulp nodig?  support@t-portal.nl  |  023 751 0860
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